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项目编号：JX（18-19）-04
项目名称：广东培正学院跨专业综合实践教学实验室建设项目
采购方式：公开招标

广东培正学院

2019年6月

第一章  投标人须知

一、说明

1、合格的投标人

（1）投标人是响应招标、在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的法人或其它组织。但法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。

（2）只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。

2、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、招标文件的修改

（1）如有必要，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

（2）招标文件的修改将以网站公示等方式通知所有投标人，并对其具有约束力。为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。

3、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

4、投标文件构成

（1）投标人编写的投标文件应包括招标文件要求的所有文件资料，并按招标文件的要求装订成册，密封并加盖骑缝章。

（2）投标人应准备招标文件规定数目的正本、副本投标文件，投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

（3）投标文件的正本须由投标人法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字和加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件应按招标文件要求的范围由投标人法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

5、投标文件格式

（1）投标人应按招标文件的要求完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。

（2）投标人不得将同一货物包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

三、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

（1）投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章或有效签字。

（2）如果投标文件未按本须知要求密封的，投标文件将被拒绝接受。

2、投标截止期

（1）投标人应在不迟于《招标公告》中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至开标地点，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。

（2）通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

四、开标、评标

1、开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应为法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表本人有效持身份证及《投标文件签署授权委托书》原件签名报到以证明其出席。

2、除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果招标文件中规定允许有备选方案，在招标文件中将对备选方案的要求做出具体说明。 

3、评标工作在评委会内独立进行。评标期间，评标委员会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。各投标人应予以认真答复，重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分。

4、在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。在评标过程中，专家不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

5、评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）若开标一览表中投标总价与分项价格表中的总价不一致，以开标一览表投标总价为准；

（2）若投标文件分项价格表中的报价与总价不一致，以总价为准；

（3）若投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

6、评标委员会及采购中心不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、公开招标失败的后续处理

本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，将重新组织采购或转为非公开招标方式组织采购。

第二章  投标邀请
广东培正学院对“跨专业综合实践教学实验室建设项目”，采用公开招标方式进行采购，欢迎符合条件的单位参加投标。

采购项目编号：JX（18-19）-04
采购项目名称：广东培正学院跨专业综合实践教学实验室建设项目
采购项目预算（元）：335.6万元

联系人：朱老师、苏老师
联系电话：13719336656、13512722812、020-86842284
地址：广州市花都区赤坭镇培正路53号
第三章  采购项目内容与要求

一、投标人资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，具备相关经营范围。须提供工商行政管理部门颁发的《营业执照》副本复印件（加盖公章，原件备查）。
2、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
3、投标人必须按招标公告缴纳投标保证金。
二、投标人参加公开招标时，应提供投标文件：

供应商应将投标文件装订成册，并提交正本1份，副本7份，及电子版U盘1份。投标文件均须加盖封面公章、骑缝章，正本所有页均须加盖公章。光盘上须注明投标人名称。所有投标文件不予退还。报价以人民币结算。投标文件应由资格证明文件、技术和商务文件等部分组成，必须提供的文件如下：

1、资格证明文件

1）法定代表人资格证明书

2）投标文件签署授权委托书

3）法定代表人和授权委托代理人的身份证复印件

4）投标函

5）投标资格证明文件

6）投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

7）投标人税务登记证复印件（加盖公章）

8）招标文件资格要求的其他证明文件和投标人认为需要补充的文件

9）投标人必须取得本章第三大点招标产品中1-6项的产品授权书

2、技术和商务文件

1）开标一览表
2）实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）
3）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

4）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案
5）违约承诺

6）拟安排的项目负责人、项目团队成员情况，提供相关人员的职称、资格等证明文件
7）投标人规模（员工人数）情况，出具社保局开具的社保证明。

8）服务网点证明材料

9）项目完成（服务期满）后的服务承诺

10）技术规格偏离表

11）商务规格偏离表

12）诚信良好的承诺函

13）未侵犯他人知识产权的声明

14）投标人认为需要加以说明的其他内容

三、招标产品
本项目预算金额为335.6万元人民币，超过此预算将导致废标。投标人不得低于成本价投标，如评标委员会认为投标人报价低于成本价，可要求投标人作低价说明，如投标人拒绝说明或说明理由不合理，评标委员会有权对投标人本次投标作废标处理。

	序号
	货物名称
	规格或型号
	单位
	数量

	1. 
	VBSE跨专业综合实训平台
	参数详见技术要求说明
	套
	1

	2. 
	VBSE财务综合实训平台
	参数详见技术要求说明
	套
	1

	3. 
	云桌面管理软件
	参数详见技术要求说明
	点
	129

	4. 
	实验室支撑系统
	参数详见技术要求说明
	套
	130

	5. 
	多媒体教学软件
	参数详见技术要求说明
	套
	1

	6. 
	云终端
	参数详见技术要求说明
	台
	129

	7. 
	数据资源节点
	参数详见技术要求说明
	台
	4

	8. 
	数据服务器
	参数详见技术要求说明
	台
	1

	9. 
	教师终端
	参数详见技术要求说明
	台
	1

	10. 
	21.5寸显示器
	参数详见技术要求说明
	台
	130

	11. 
	键鼠套装
	参数详见技术要求说明
	套
	130

	12. 
	24口交换机
	参数详见技术要求说明
	台
	6

	13. 
	推拉白板
	参数详见技术要求说明
	个
	3

	14. 
	短焦投影仪
	参数详见技术要求说明
	台
	3

	15. 
	投影仪配件
	参数详见技术要求说明
	套
	3

	16. 
	无线手持话筒
	参数详见技术要求说明
	台
	1

	17. 
	扩音功放
	参数详见技术要求说明
	台
	1

	18. 
	壁挂式音响
	参数详见技术要求说明
	只
	4

	19. 
	打印机
	参数详见技术要求说明
	台
	1

	20. 
	学生移动白板
	参数详见技术要求说明
	个
	11

	21. 
	企业牌、工作岗位牌
	参数详见技术要求说明
	套
	2

	22. 
	文化墙展板、文化墙挂板
	参数详见技术要求说明
	套
	1

	23. 
	多媒体讲台网络中控
	参数详见技术要求说明
	套
	1

	24. 
	综合布线
	参数详见技术要求说明
	点
	134

	25. 
	集成费用 
	参数详见技术要求说明
	项
	1

	26. 
	柜式空调
	参数详见技术要求说明
	台
	2


四、技术要求
注：
“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效；

“▲”号条款为重要条款,不作为废标条款。

	序号
	货物名称
	详细参数
	单位
	数量

	1. 
	VBSE跨专业综合实训平台
	VBSE跨专业综合实训平台支持学校开展跨专业实践教学课程，对现代制造业、流通业及其与现代服务业进行全方位的模拟经营及管理。包括：实践教学管理运行平台、实践教学平台教师端、仿真经营平台学生端（包含现代制造业经营管理系统、现代服务业经营管理系统、现代金融业经营管理系统、现代流通行业管理经营系统、政务服务中心外围组织经营系统）以及配套教辅产品。

1、 技术参数

1. ★跨专业综合实训平台的教学活动不指向某个专业，而是关注行业、企业、岗位、任务的工作过程的训练。该平台需构建完整的企业经营生态链及其工作任务，工作任务多岗位协作完成，平台提供业务流程图及业务内容指导文件。

2. 实践平台需仿真以下行业组织：制造企业、流通企业（工贸企业、连锁零售企业、物流公司、招投标公司、国际贸易公司等）、外围配套单位（会计师事务所、服务公司、银行、工商局、税务局、社保局、进出口服务中心等）。

3. 产品采用J2EE技术平台，采用B/S架构，使用java开发技术，支持主流操作系统，应用可以跨操作系统部署，客户端的免安装和零维护。

4. ▲软件内含企业版ERP管理软件；实现教学实训与企业实际应用完美结合。（提供该企业版ERP管理软件在企业应用的说明文件或合同关键页）

5. 以业务模型为中心，实现数据、业务逻辑和展现分离；通过对业务的统筹分组达到系统的模块化和可配置化；通过对系统不同层次的管理增强了系统的稳定性、兼容性；通过门户展现方式可使用户在保证通用功能正常使用的基础上实现用户的可定制化界面。

2、 平台功能参数要求

(1) 实践教学管理运行平台
1. 机构管理模块：维护学校基本信息和学生信息等。具体：学院信息、系别信息、班级信息、学生信息导入、审批用户成为老师和岗位查询等功能。

2. 数据管理模块：可快速完成数据还原。

3. 教学计划管理系统：进行教学计划和课程规程参数等信息的设置。具体：创建教学班维护课程信息、课程参数设置等功能。

4. 教学考核管理系统：提供教学考核内容的设置与管理，并查询相应数据。具体：考核方案设置和查询课程成绩等功能。 

5. 教学过程管理系统，可实现如下功能：教学资源搜索、教学大纲执行、查询教学进度、一键还原、教学导航以及教师评分， 

(2) 实践教学平台教师端

1. 教学计划管理模块：设置开课组数，允许弹性分组。

2. 学生管理模块：包含学生信息管理、学生信息导入、查询签到情况、学生岗位查询、空缺岗位查询功能。

3. 教学大纲执行：可根据需求发布指定的实训任务与流程，支持逐一发布和批量发布。具体：授课指南PPT、任务推送、指定CEO候选人、CEO选举结果查看与指定。(此项要求提供软件功能截图)
4. 教学大纲查询：查询各组学生岗位业务实训进度。可查询到企业的任务进展情况，通过流程图的方式查看到本企业的任务完成情况，也可看到各任务的详细进度。(此项要求提供软件功能截图)
5. 成绩评价模块：教师对各公司和组织进行评分。

6. 教学考核管理模块：包含查询课程成绩、考核方案设置、查询成绩。

7. 信息公告管理模块：可实现发布公告、发布新闻等功能。

8. 经营数据查询模块：查询经营数据查询功能；

9. ▲个人测评模块：提供学员对于岗位素质和技能的测评，具备岗位评测功能。

10. 企业绩效评估系统：

教师端报表分析：具备市场占有率、销售增长率、产销匹配率分析；

教师端实时查询：教师可以查询财务信息、销售信息、采购信息、库存信息、资产与资源信息、市场预测等；

学生端实时查询：财务信息、销售信息、采购信息、库存信息、资产与资源信息、市场预测等。

11. 授课任务中心：包含老师任务中心模块以及学生任务中心模块。

12. 课程任务地图：教师，学生可下载任务地图。

(3) 仿真经营平台学生端

1. ▲学生端包含线上高仿真单据、线下单据手册，线上系统中可填写高仿真单据，线下可填写真实纸质单据手册。线下单据手册手机扫描可查看云端填写样例。

2. 要求学生实训内容包括企业业务手工处理和企业业务信息化处理两个部分，整个教学过程统一由实训平台进行管理。支持两种教学模式，第一种系统中提供一套标准教学案例，包括流程图、学习课件等；第二种支持学生使用真实的企业版ERP管理软件，进行企业业务信息化处理，在平台中获取任务信息，一键跳转企业版ERP管理软件，与系统完美结合。(此项要求提供软件功能截图)
3. ▲企业业务信息化处理软件：需包含总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产、成本管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、合同管理、物料清单、生产订单、车间管理、人事管理、人事合同管理等模块。

4. 日志模块：学生可每日填写工作日志，支持老师在线查询。 

5. ▲制造企业经营管理系统：提供学员的企业业务操作训练，内设七大部门，十八个岗位。所涉及部门及岗位训练内容包括： 

1) 企业管理部总经理岗位：在企业建立、企业文化建立、企业时间进度控制、日常工作审批、任务进度查询、企业经营数据分析等方面的职能训练；编制各部门财务及人力资源预算；库存盘点；编制设备需求计划；税费计算；薪酬核算。

2) 企业管理部行政助理岗位：企管部借款；采购办公用品；增值税申报；住房公积金汇缴；开展资质认证工作等方面的职能训练。

3) 营销部经理岗位：营销部门策划方案；营销部借款；销售发货；销售管理；审批部门业务、新市场开发等方面的职能训练等。

4) 营销部市场专员岗位：营销策划方案；市场营销策划；签订广告合同等方面的职能训练。

5) 营销部销售专员岗位：销售发货计划；收取货款、与连锁公司业务往来；与贸易公司业务往来，处理销售订单、销售发货、处理销售发票等方面的职能训练。

6) 生产计划部生产计划经理岗位：包括编制设备需求计划、编制主生产计划、组装车间生产派工、购买生产许可证、出售设备、机加工车间生产派工、支付设备购买款业务等方面的职能训练；

7) 生产计划部计划员岗位：在设备管理；生产派工；设备入库转固定资产；设备验收建卡入账；生产进度跟踪等方面的职能训练；

8) 生产计划部车间管理员岗位：在在领料申请、整件完工质检入库；生产派工等方面的职能训练；

9) 仓储部经理岗位：审批部门业务，库存盘点；采购发货；库存统计与分析；采购入库等方面的职能训练；

10) 仓储部仓储员岗位：在采购入库、材料出库、产品入库、销售出库、库存盘点等方面的职能训练；

11) 采购部经理岗位：审批部门业务；编制采购计划；下达采购订单；材料款支付等方面的职能训练；

12) 采购部采购员岗位：在签订采购合同；采购发票及结算；编制采购合同草案；录入材料采购订单；采购入库；材料款支付等方面的职能训练；

13) 财务部财务经理岗位：审批业务、审核记帐凭证；成本核算；计提折旧；薪酬核算；购买发票；申请抵押贷款；纳税申报；期末结账五险一金记账；支付日常费用等方面的职能训练；

14) 财务部出纳岗位：在工资发放；各部门借款；购买发票及支票、支票管理；现金盘点；支付款项；银行对账；纳税申报；薪酬发放；购买办公用品等方面的职能训练；

15) 财务部财务会计岗位：在填制记账凭证；计提折旧；期末结帐；凭证装订；整理会计资料；各部门借款；薪酬核算等方面的职能训练；

16) 财务部成本会计岗位：在材料款支付；生成出入库凭证；库存盘点；成本核算；期末结转等方面的职能训练；

17) 人力资源部经理岗位：在部门资金及人员计划编制；汇总人员需求；薪酬核算；等方面的职能训练；

18) 人力资源部人力资源助理岗位：在组织培训、管理人员档案、组织绩效考核、社会保险增员减员申报；领取发放办公用品；住房公积金缴纳；人员增减；人员增减；考勤管理等方面的职能训练。

6. 现代服务业经营管理系统：该系统应包括商贸公司、工贸公司、服务公司及会计师事务所机构功能。作为工贸公司的供应商，商贸企业的客户，模拟实际市场需求，可为商贸企业提供销售订单选单。教师可根据实训情况进行市场环境的调整,以影响企业决策,可对价格\需求\市场区域进行调整。商贸、工贸企业每家企业内设多岗位（商贸企业7个岗位，工贸企业4个岗位）。要求实训所涉及部门及岗位功能内容应包括：

经销商财务经理：认证增值税，计提折旧，编制报表等职能训练。

经销商营销经理：市场开拓，广告投放，竟单查询等职能训练。

工贸业务经理：签订购销合同，下达采购订单，到货并办理入库等职能训练。

工贸行政经理：薪酬核算，薪酬发放等职能训练。

作为提供服务经营的服务公司内设两个岗位，要求实训所涉及部门及岗位功能应包括：

1）
人才培训等方面的职能训练；

2）
产品研发、综合服务等方面的职能训练；

3）
签订合同、收广告费等方面的职能训练。

作为提供服务经营第三方会计师事务所机构，要求实训岗位功能提供在企业会计审计、等方面的职业能力训练。

7. 现代金融业经营管理系统：提供银行组织、核心岗位及典型任务；银行是为制造企业提供对公金融柜台业务的金融机构，其主要职能包括：
1) 银行开户：为企业办理银行结算账户开户、变更等；

2) 银行转账。为企业办理银行账户转账业务；

3) 出售银行票据。向企业出售各种银行票据，方便客户办理业务；

4) 银行信贷。为企业提供长期、短期贷款等融资业务；

5) 档案管理。对银行柜台业务的各种文档进行分类归档整理。

8. 现代流通行业管理经营系统：提供企业运营过程中与流通连锁企业、物流企业、国贸企业、招投标公司业务往来支持，所涉及的岗位业务内容至少包括：

1) 物流公司总经理：签订运输合同等业务训练

2) 物流公司业务经理在与企业结算运费；物流送货签收等方面的业务训练。

3) 招投标公司总经理：在发布招标公告；编制招标文件；投标答疑；组织开标会；定标并发送中标通知等方面的业务训练。

4) 连锁企业总经理：在确定订单；签订合同；上缴营业款；请货分析；备货；编制采购计划；门店盘点；仓储盘点等方面的业务训练。

5) 连锁企业仓储经理：在采购入库；货款支付；下达配货通知；签订购销合同等方面的业务训练。

6) 连锁企业门店店长甲：在货物签收；销售收款；门店零售日结、请货、借备用金、等方面的业务训练。

7) 连锁企业门店店长乙：在货物签收；销售收款；门店零售日结、请货、借备用金、等方面的业务训练。

8) 国贸进出口公司经理：在合同签订；出口货物到港口；登记台账；贸易洽谈；开商业发票和装箱单；下达出口送货通知；报关；外汇核销等方面的业务训练。

9) 国贸企业内陆业务经理：在签订合同；支付费用；支付货款；确定订单等方面的业务训练。

9. 政务服务中心外围组织经营系统：提供企业（制造企业和商贸企业）运营过程中与外部社会组织机构会发生的业务支持，提供工商局、税务局、社保局、岗位及典型工作任务。要求实训所涉及部门及岗位功能内容应包括：
1) 政务中心之工商局岗位在企业核名、变更登记、企业年检、工商监管等方面的职能训练；

2) 政务中心之税务局岗位在变更登记、税款征收、发票管理等方面的职能训练；

3) 政务中心之社保局岗位在社保费、公积金缴纳征收等方面的职能训练。

3、 配套教辅产品

1. 教学案例： 

1) 要求提供离散制造企业的实例数据；

2) 要求提供企业经营管理全景仿真系统的基础数据帐套。

2. 提供丰富教材及讲义：企业实习岗位操作手册（制造企业\客户\供应商\信息化\社会资源\会计师事务所\连锁零售\物流公司\招投标公司\国际贸易），不少于5种

3. 实践平台提供实训任务的业务背景介绍、业务操作指引、业务相关理论等教学资源，包含视频、文档等多样形式的资源要求不少于600个，有标准教学支持资源：教师PPT，讲义和标准交付方案等。

4. ▲实习配套单据不少于105类，实践平台提供纸质单据的填写说明；其中企业真实应用的单据（多联次，具有复写功能），不得少于20种（要求实物展示说明）；提供企业各类资质及印章实物，不少于5种（要求实物展示说明）；各类印章证套包需包含：公章90个以上；资质单30张以上；钱币2000张以上。

4、 其他要求

1. 为了凸显跨专业综合实训课程的内涵，要求基于学校所提供的实训场地，设计一套企业文化挂图、岗位标示；投标时提供企业文化挂图设计思路说明，并提供不少于6幅企业文化或实训室功能挂图样图。

2. 要求投标人提供完整的师资培训方案，方案要全面完整，包括师资培训课程内容、时间安排。提供原厂商对拟定培训讲师颁发的证书文件。

3. 为了保障实践教学项目交付落地，投标人须提供详细项目执行方案。

4. ▲基于该配套的ERP管理软件，考试合格可申请“全国信息化工程师管理信息化专业人才证书”，投标时提供认证体系介绍及证书样本。

5. 提供有关产品的测试报告，提供复印件加盖公章。

6. 该软件要求现场演示。
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	2. 
	VBSE财务综合实训平台
	VBSE财务综合实训平台能够模拟企业中出纳岗、费用核算岗、成本核算岗、往来核算岗、总账报表岗、财务经理岗、税务核算岗等岗位之间日常工作内容及各岗位与企业内行政部门、生产部门、企业外部客户、供应商之间日常工作内容，以此达到对财务专业毕业生进行分岗位实训的目的。

一、技术参数

1、 产品采用J2EE技术平台，采用B/S架构，使用java开发技术，支持主流操作系统，应用可以跨操作系统部署，客户端的免安装和零维护。

2、 ▲软件内含企业版ERP管理软件；实现教学实训与企业实际应用完美结合（提供真实的企业应用案例）。

3、 会计分岗位仿真综合实训平台应包括开发平台、教学管理平台、企业经营管理系统、实训配套教辅产品。

4、 以业务模型为中心，实现数据、业务逻辑和展现分离；通过对业务的统筹分组达到系统的模块化和可配置化；通过对系统不同层次的管理增强了系统的稳定性、兼容性；通过门户展现方式可使用户在保证通用功能正常使用的基础上实现用户的可定制化界面。

二、平台功能

1、 教学管理平台

1) ▲教师能够通过教学管理系统，进行课程参数设置，开课组数及课程所使用的案例。对学生的班级、上岗情况进行管理。管理教学进度，任务下达、进度查询、维护企业账户信息。可进行教学考核方案设置，可支持在线查询成绩、查询学生实训总结、实习报告以及在线评分。控制各班级开始/停止上课，根据实际情况控制实训课程的开始及结束。清除仿真界面数据。

2) ▲教师可审核学生加入教学班，学生通过老师发布的邀请码的方式选择加入教学班，为实训实习课程如期开设做好准备,教师可审批或拒绝加入教学班的学生。（此项要求提供软件功能界面截图）
3) 教师通过课程参数管理系统，控制各班级开始/停止上课，方便教师根据实际情况控制实训课程的开始及结束。设置实训班级的组织数量，查询案例的基本信息，如企业介绍、生产规则、财务规则及企业基本信息。选择性进行释放答案。

4) 能够根据实际情况进行上岗模式设置（自动上岗还是自主上岗，实时查询上岗情况。对公共参数进行设置，选择实训模式，选择固定数据或动态数据、线上或线下、信息化软件门户或信息化软件页面。对系统进行信息化软件爱你的服务器相关信息配置。（此项要求提供软件功能界面截图）
5) 教师能够通过角色管理系统对实训的岗位、角色进行设置，可增加或删除岗位，以及对岗位其他角色进行关联操作，实现根据不同的实训目的进行设置实训岗位、实训角色，从而进行针对性的实训，可对学生岗位进行设置。（此项要求提供软件功能界面截图）
6) 教师能够通过多班级授课管理系统，对各个班级进行单独管理，实现多班级独立授课，学生可以参与到不同的班级中进行学习。

7) ▲教师能够通过成绩分析系统查询成绩，进行成绩分析，具化实训效果。在实训结束后，系统根据实训报告方案，自动汇总班级学生各项实训成绩，生成教师版实训报告，满足教师全面掌握班级学生实训成绩的需求。教师根据实训过程中的每组的表现，在系统中给每组进行打分。学生可以实时查询实训中各项成绩，并获得会计实训技能评价。（此项要求提供软件功能界面截图）
8) 教师通过案例本地化系统，对实训组织信息进行修改，从而实现本地化实训环境。

9) ★通过自动甄别系统，对实训任务进行自动甄别，释放答案，降低授课难度，量化实训效果，辅助教学，提高岗位技能。(要求投标人提供软件功能截图)
10) 通过教学引导系统，教学引导、辅助学习，通过皮影课、ppt、word、视频等资源文件，辅助学习。

11) 教师通过授课任务中心查询任务进度，了解目前所教授课程情况，所推送任务的执行情况。可进行任务推送、查看学习课程任务列表、进行教学资源搜索。通过教学资源搜索，让学生和教师能够随时定位并打开产品中的所有教学资源，帮助学生更好地自学、帮助教师更容易地备课。（此项要求现场演示）
12) ▲教师能够通过教学过程管理系统根据开课要求大纲执行推送学习任务，通过授课任务中心查询任务进度，可按照实训虚拟日期进行任务推送，且支持教师上传个性化教学资源。

13) 具有教师评分功能，让教师根据学生综合表现进行打分。可以设计实训的虚拟日期，保证系统日期与实训内容时间一致。教师可以根据实际情况，重推任务，一键清除仿真页面数据。提供用户中心，可以修改个人相关信息和头像，保障教师和学生教学过程中的安全。用户能够修改个人登录密码。学生能够上传自己的实习报告、实训总结。能够实现学生通过企业创建，竞聘上岗，强化实训效果。通过消息中心，实时交流，让学生之间、学生与教师之间实时互动交流、提问问题，记录问题。

14) 具备信息公告管理功能，查阅公告，教师发布公告，查阅公告，实现系统内公共信息共享。

2、 企业经营管理系统

1) 制造企业内部经营岗位：提供学员的财务业务操作训练，内设七个制造业会计岗位：

1 出纳岗：兼任出纳与采购部经理工作；

2 费用核算岗：兼任费用会计、薪资会计、资产会计、车间管理员工作；

3 成本核算岗：兼任成本会计与仓管员工作；

4 往来核算岗：兼任应收会计、应付会计、销售专员、生产计划部经理工作；

5 税务核算岗：兼任发票专员、税务会计、人力行政经理、销售部经理工作；

6 总账报表岗：兼任总账报表会计、行政助理、生产计划员、采购专员工作；

7 财务经理岗：兼任稽核会计、财务经理、总经理工作。

2)  企业外部服务机构：提供企业运营过程中与外部社会组织机构会发生的业务支持，内设5个外围岗位：

1 客户岗位：客户代表；

2 供应商岗位：供应商代表；

3 银行岗位：银行柜员；

4 税务岗位：税务局专管员；

5 服务公司岗：服务公司代表等。

3、 配套教辅产品

1、 教学资源

1) 电子课件库：可以提供根据课程的学习情境单元（知识点）提供岗位任务的电子课件，并与课程相关教学资源进行合理链接。

2) 任务演示库：为了直观的演示工作任务的操作或办理过程，提供通过实地录像或动画演示的方式，直观反映典型工作任务的完成过程，并提示办理业务应具备的知识和能力。

3) 音像素材库：各课程可根据教学需要收集或录制与课程教学相关的视频资料。

4) 图片素材库：提供包括课程中需配置的图片资料。包括财务外部环境介绍（部门、岗位）、财务部门内部环境（岗位及布局）、工作场景等。

5) 企业信息库：提供建立制造企业的数据库，将企业的数据大包储存，可以为教师进行仿真实训及各种教学案例设计提供资源。

2、 教辅资源

1) 实习道具：可以提供制造企业与外围机构所需业务单据、制 造企业的相关资质、制造企业与外围机构所需业务公章、实习物料，模拟办公套件、实习模拟货币和固定资产标签；

2) 讲义指导教程：可以根据对应的岗位和学习项目系统发送给学生；

3) 教学案例：提供一套企业实例数据与基础数据账套。

三、其他要求

1. 为了凸显会计综合实训课程的内涵，要求基于学校的用户需求，设计一套企业文化挂图、岗位标示；投标时提供企业文化挂图设计思路说明，并提供不少于6幅企业文化或实训室功能挂图样图。

2. ▲要求投标人提供完整的师资培训方案，方案要全面完整，包括师资培训课程内容、时间安排，同时要求提供中国大学MOOC网在线师资研修。提供原厂商对拟定培训讲师颁发的证书文件复印件并加盖产品制造商章。

3. ▲基于该平台财务经营管理系统，考试合格可申请“全国信息化工程师管理信息化专业人才证书”，投标时提供认证体系介绍及证书样本。

4. ▲产品具有测试报告，提供复印件加盖产品制造商章。
	套
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	3. 
	云桌面管理软件
	1.
★管理平台采用B/S架构，单一地址登录，在一个管理视图上即可完成所有主机、资源池、桌面、模板、终端、监控、排课、用户、计划任务、高可用等管理和配置工作；云桌面系统采用VDI增强型模式；
2.
★支持控制节点HA 策略采用主备模式，数据同步网络采用物理链路直连模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，虚拟桌面零中断；配置HA触发的敏感时间可精细化到秒；【提供加盖厂商公章的产品功能界面截图】

3.
桌面云管理平台网络管理可实现多网卡绑定功能，支持不少于6种常用的bond模式（activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance、lacp），可直接在WEB管理平台上操作，无需进入后台处理，降低管理维护难度；【提供加盖厂商公章的产品功能界面截图】

4.
服务器提供DHCP服务，启用时，客户端可自动获取终端IP和主控IP，并自动将其设置为静态IP；

5.
支持模板属性配置，至少可配置模板名称、信息描述、网络、CPU和内存资源，CPU最大支持32核，内存最大支持64GB；

6.
创建桌面时可自动批量分配虚拟机IP地址，计算机名，用户登录名(虚拟桌面开机后只可看到修改后的唯一用户名)，便于教室环境有序管理；

7.
支持通过浏览器访问个人桌面，本地无需安装任何客户端，能够在电脑、笔记本、手机、pad等移动端上实现基于账号密码的访问；

8.
支持共享磁盘功能，用户桌面可自动挂载共享磁盘，可上传文件也可实现文件共享,同时支持共享磁盘在固定时间自动清理，实现空间释放；

9.
▲支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值来评估磁盘性能；【需提供设备进行现场演示】

10.
支持个人桌面池功能，可将用户组和桌面池对应，每个绑定用户登录时自动分配桌面池中的一个桌面，满足用户数较多但使用桌面数较少的场景；

11.
支持对个人桌面的自动快照，可按周或按月进行，后期可根据需要对个人桌面执行恢复操作，保障桌面数据安全；

12.
提供联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起；

13.
支持对终端设备的手动和自动排序，全新部署时，终端可自动获取序号，也可通过管理平台实现终端序号批量与座位号对应；

14.
支持设置终端是否自动进入虚拟桌面，自动进入时可设置倒计时提示框；

15.
▲支持消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统即可接收消息，消息可在屏幕上方滚动显示，也可随时关闭；【需提供设备进行现场演示】

16.
支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，并按课表时间自动启动桌面环境，便于桌面的灵活切换；

17.
支持定时开关机功能，可设置按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端；【提供加盖厂商公章的产品功能界面截图】

18.
▲支持手机APP客户端(非手机web网页管理模式)，能够使用管理平台账号密码登录，并读取平台中教室分类，以及教室终端总数及在线数，能够单独选择关闭控制节点、所有计算节点、终端；【需提供设备进行现场演示】

19.
支持资源回收功能，当教学桌面或个人桌面断开连接一定时间后（该时间可在管理平台设置）可实现自然关机或挂起，释放占用资源；【提供加盖厂商公章的产品功能界面截图】

20.
提供桌面检测工具，可检测桌面基本配置信息，可检测操作系统计算机名、IP地址配置是否正常、视频重定向是否可用等，便于迅速排查桌面故障；

21.
支持显卡虚拟化技术，可兼容AMD/NVIDIA显卡,两者可在同一集群中使用,每个虚拟机可获得独立的显卡资源，能够限定GPU虚拟化上限值，保证每个虚拟机分配固定的显卡资源；

22.
★支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱；【提供加盖厂商公章的产品功能界面截图】

23.
支持有存储和无存储下的虚拟桌面HA，可设置优先级和响应时间，当承载虚拟桌面的服务器出现故障时，可以根据设定的HA策略，在指定的服务器上继续运行虚拟桌面；

24.
▲支持系统数据库的备份，可立即备份也可启用自动备份，可设置自动备份周期和备份时间，以及备份文件保留数量，备份文件可存放在多个服务器上，保障平台数据库安全性；【提供加盖厂商公章的产品功能界面截图】

25.
★提供桌面快速部署功能，部署时模板镜像可从服务器端导入也可直接本地上传，注册模板之后便可直接创建教学桌面环境，降低桌面创建复杂度；终端系统无需分发可直接从服务器读取运行； 
26.
支持系统桌面功能，可在管理平台直接选择安装包创建虚拟机，可设置随宿主机自动启动，支持按需选择透传设备，可用于搭建考试服务器等应用服务；

27.
支持虚拟桌面连接模式自定义，用户可以根据网络环境设置虚拟机连接模式为“高质量”或“高流畅性”，满足桌面显示质量或流畅度要求；

28.
支持flash重定向技术，可以在管理平台中通过开关控制，并支持重定向网站的黑白名单设置；

29.
▲支持在云桌面WEB管理平台统一设置客户端桌面的分辨率；统一设置终端桌面登录方式，至少包括单独使用教学桌面登录，单独使用个人桌面登录，混合模式登录,其中教学桌面、个人桌面都可独立设定系统盘和数据盘的每次还原、每周还原和每月还原。（同时显示教学桌面及个人桌面）三种方式；【需提供设备进行现场演示】 

30.
★至少支持windows客户端和linux客户端，在桌面云管理平台上进行统一管理，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持云端/本地虚实双系统交互配置使用，当网络断线或虚拟化服务器宕机虚拟系统中断时，可在自定义时间内自动切换到本地实系统继续进行教学活动，保证零教学事故。【提供加盖厂商公章的产品功能界面截图】

31.
支持磁盘缓存加速，在管理平台可通过开关控制，提高磁盘I/O速度；

32.软件厂家的桌面云系统制造商云解决方案2015年以来至少连续3次获得工业和信息化部“云计算优秀解决方案/产品奖” ，提供相关证明资料。

33.
★支持在管理平台批量对终端分辨率设置，提供两个视频输出口的分辨率设置项以及拉伸分辨率，针对win客户端，能够设置客户端的窗口模式和全屏模式以及开机自启；

34.
可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围；

35.
支持在虚拟化平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率；【提供加盖厂商公章的产品功能界面截图】

36.
▲软件底层服务器虚拟化软件须符合国家《信息技术 弹性计算应用接口》及《信息技术 虚拟机管理通用要求》相关标准，（提供相关机构出具证书复印件）

37.
★为保证系统的稳定性和售后的便捷性，本项目中的云资源池、x86云终端盒子、桌面云系统、实验室支撑系统、多媒体教学软件须为同一品牌。并提供加盖厂商公章的桌面云系统软件著作权。
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	4. 
	实验室支撑系统
	1.
★支持对终端电脑和云终端操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原。 

2.
支持windows和LINUX创建多个频道系统（还原点），并可为每个频道分配不同网段的IP，满足多种网络环境；

3.
管理员可给用户分配账号，用户凭此账号可以根据现有的办公系统复制出一个私有系统，此系统可任意安装软件和保存数据，不影响真实的教学系统；

4.
分时段自动对终端内网、外网、USB端口、光驱、虚拟光驱、应用程序进行限制使用；

5.
支持多系统开机选单，并可设定多个不同的管理员管理不同的操作系统；

6.
支持终端多系统课表的编辑（非云桌面课表），可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表；

7.
支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活；

8.
可在现有的教学系统基础上3秒钟创建一个不保护的等级考试系统,并可分配WINDOWS用户名和不同网段的IP地址。考试结束即可删掉此系统，不影响教学系统；

9.
可选择任何一台学生机对其它500台以上的终端机进行数据差异拷贝，且千兆网络环境下拷贝速度不低于3G； (提供支持500台的界面截图并加盖原厂公章) 

10.
可分时段自动控制学生机上课程序的使用，提高实验教学质量；

11.
支持多块硬盘的保护和数据同传，并且兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式；

12.
可根据不同的时间段设定终端机不同的上网上传和下载的流量带宽；

13.
可查询用户上网和程序使用的情况以及管理的管理操作情况，并可以日志形式记录和保存；

14.
具备支持断网锁定功能，客户端断网自动锁定，当网络连通后客户端自动解锁；如客户端非正常锁定，管理端可生成解锁密码，解锁客户端；

15.
管理机可自动对终端设备进行资产监控，内置动态数据库,可生成变更记录，资产报表。当资产发生人为的变更时,会进行报警处理，可自定义报警策略（自定义报警类型、报警资产白名单、人性化语音报警）

16.
为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成，提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书；

17.
为保证投标产品的安全性，产品制造商须通过ISO14001、ISO9001质量体系认证、ISO27001信息安全体系认证及CMMI五级及以上认证，并提供产品软件著作权认证证书（须提供加盖公章的证书复印件）。
	套
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	5. 
	多媒体教学软件
	1.
屏幕/音视频广播：将教师机屏幕上的内容、本地音频、本地视频和话筒音频实时广播给学生；学生可全屏/窗口模式接收教师机广播的画面；

2.
学生演示：教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定。

3.
教师机可连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔，每屏最大监控数量不少于100台；（提供每屏监控数不少于100台的功能截图）

4.
遥控监看：教师可选择监看单台学生机或部分学生机；最多支持100台同时监看；支持轮循监看学生机屏幕；支持对被监控学生机进行远程协助。

5.
电子点名：学生在课堂开始之前，输入自己的名字（班级、学号）并提交，教师将对到课学生情况一目了然；支持学号排序；支持学生端提交信息时自动匹配签到表，如不在导入的签到表中，则不能成功提交输入信息；名字支持输入30个字符。

6.
所投标软件厂家需提供不低于CMMI5级认证（提供证书复印件并且加盖原厂公章）

7.
收发作业：教师可将本机文件快速下发至任意学生的制定目录，同时可以发起收取作业，学生直接将作业提交至收取窗口，文件自动收取至教师机。

8.
远程命令：可以远程开机、关机、重启，远程打开学生机程序（远程开机需要学生端支持网卡唤醒）；一键关闭学生端所有正在运行的非系统程序（本程序除外），可一键锁定学生机，给出提示信息并禁止学生进行任何操作。

9.
电子白板：电子白板用来辅助教师在进行屏幕广播或录制时进行辅助指导，教师可利用它进行边操作边注解，达到强调重点、进行注解等作用。电子白板可以配合屏幕广播使用，也可配合投影仪进行电子板书或屏幕注解。

10.
★支持上课终端锁定，能够锁定全部学生机，能够自定义提示信息并禁止学生进行操作，支持手动解锁、定时解锁、锁定时长三种模式，时间设定精确到秒级

11.
成绩统计：教师可通过该功能直接编辑考试试卷及答题卡，支持通过word\TXT导入试题，可直接将编辑完成的试卷下发给学生进行考试。可提前结束考试，考试结束后查看学生提交的试卷，阅卷，延长考试时间；对于单选项、多选题、判断题都能自动给出评分，填空题和问答题手动评分；系统会根据年级班级将考试的试卷和学生考试成绩进行存档，并对客观题进行统计分析，方便教师对历史考试试卷和考试成绩进行查询。

12.
 座位模型：支持学生视图以小、中、大、平铺、详细信息模式显示；教师在大、中、小图学生视图下任意拖拽学生视图；“锁定座位”，学生机显示位置将不能被改变。

13.
收发消息：学生可以举手，查看学生举手的情况，可输入文字与学生交流。

14.
能够与云桌面系统融合打通，通过教学软件即可识别桌面开放的场景，并能够实现一键切换，在下课后一键关闭所有学生机

15.
教师机可以将本地的操作和讲解过程录制成视频（可录音频），要求用普通的视频播放器可正常播放。

	套
	1

	6. 
	云终端
	1.
为保证教学软件及办公系统运行的兼容稳定，采用X86架构的云终端盒子； 

2.
处理器不得低于Intel四核，处理器主频不得低于1.44GHz； 

3.
内存容量不低于4GB；提供不少于64GB的SSD存储空间；

4.
I/O端口：≥4个USB端口,1个VGA端口,1个HDMI端口,1个RJ45端口，1个音频输入口，1个音频输出口；

5.
至少支持Spice、RDP虚拟桌面等连接协议；

6.
具备3C、节能认证，提供3C和节能认证认证复印件并加盖原厂公章；

7.
支持设置终端是否自动进入虚拟桌面，自动进入时可设置倒计时提示框；

8.
支持在云桌面WEB管理平台统一设置客户端桌面的分辨率；统一设置终端桌面登录方式，至少包括单独使用教学桌面登录，单独使用个人桌面登录，混合模式登录,其中教学桌面、个人桌面都可独立设定系统盘和数据盘的每次还原、每周还原和每月还原。（同时显示教学桌面及个人桌面）三种方式；【需提供设备进行现场演示】 

9.
▲支持云端/本地虚实双系统交互使用，当网络断线或虚拟化计算资源节点宕机时，终端重启可以默认进入本地实系统继续进行办公教学活动，保证零教学事故。同时，本地实系统还可以支持多频道多系统功能，本地至少支持100个以上系统或频道，以便与云端办公教学场景一一对应；（提供功能截图并加盖原厂公章）

10.
支持虚拟教室功能，支持手动将终端划分到对应的教室，同时支持根据终端设备IP地址自动将终端纳入到不同的教室进行统一管理；

11.
支持在同一个云终端上同时打开多个虚拟个人桌面（非Windows客户端，不低于4个），每个桌面能够独立进行操作，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放，无需桌面切换即可满足用户同时使用多个不同的桌面场景；终端配置自动登录教学桌面后，可直接退出流畅切换至个人桌面，再从个人桌面退出流畅切换至教学桌面，该过程中用户可独立完成，无需管理员协助在管理平台做任何操作【需提供设备进行现场演示】
	台
	129

	7. 
	数据资源节点
	1
处理器：实配不低于2颗14核 Intel E5 2660V4；
2
芯片组：相当于或优于C612芯片组
3
内 存：实配不低于192GB；
4
硬 盘：实配不少于2块4TB SATA硬盘和不少于1块PCI-E 1TB SSD硬盘； 
5
扩展槽：提供不少于6个PCI-E 扩展插槽（3*PCI-E3.0x8，1*PCI-E3.0x4（inx8），1*PCI-E 3.0x16， 1*PCI-E 2.0x4(inx8)）；
6
"RAID支持：支持 SATA RAID0、1、10、5， 
可选配支持 SAS RAID0、1、10、5、50、6、60 等，RAID 无缓存/1GB/2GB 缓存， 可选缓存掉电保护 "
7
网络I/O：不少于4个10/100/1000M自适应以太网口；
8
支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理；
9
配置不低于550W双电源模块
10
支持管理网络、数据网络、镜像网络分离设置，保证系统网络安全性与稳定性，三种网络可绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流；
11
★管理平台可直接查看服务器详细硬件信息，包括本地存储（磁盘容量及可用空间）；硬件信息：CPU/内存/硬盘/显卡/虚拟化特性可用状态，虚拟化可用状态包含：vt-cpu/vt-bios/kvm/iommu,可通过颜色区分运行状态；
12
管理平台上提供设置策略，可手动输入限制单台服务器同时创建虚拟机的数量，保证系统的稳定运行；
13
不采用第三方工具，自带磁盘检测功能页面，在服务器安装时可以选择磁盘进行性能测试，输出16k随机读、16k顺序写数据，并评估磁盘性能结果；
14
提供中国国家强制性产品认证证书
	台
	4

	8. 
	数据服务器
	规格：2U机架式, 2*Intel Xeon Bronze(铜) 3104 6核 1.7GHz;
内存：4*16G DDR4,12个内存槽; 
硬盘：5*300G 10K 2.5"SAS,8个硬盘插槽;
Raid：730-8i/带1GB Cache,Raid 0,1,5;
电源： 2*550W
IO接口：USB 3.0 – 2个后置，USB 3.0 – 2个前置，USB 2.0 – 1个内置，VGA(1个后置)，COM（1个后置）
网卡：≥2个千兆网卡，含1个共享的管理端口或共享的数据端口，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术网卡
冷却系统：支持4个非冗余非插拔系统风扇
	台
	1

	9. 
	教师终端
	处理器：I7-8700(6核，3.2GHz) 
内存：8G DDR4内存
硬盘：256G SSD+1T SATA硬盘
显卡：集成显卡
网卡：标配1000M网卡
其他：USB键盘鼠标
	台
	1

	10. 
	21.5寸显示器
	1、尺寸：不小于21.5"英寸；
2、比例：宽屏16:9；
3、屏幕类型：LED；
4、接口：HDMI接口；
5、分辨率：不小于1920x1080；
6、其他：可支持壁挂
	台
	130

	11. 
	键鼠套装
	标准 USB 接口有线鼠标键盘套装
鼠标工作方式：光电
键盘：104 键，抗菌防水键盘
附件：配套鼠标垫
	套
	130

	12. 
	24口交换机
	24个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口;交换容量：336Gbps，转发性能：51Mbps
	台
	6

	13. 
	推拉白板
	单开推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)；
基本尺寸：搪瓷白板外径4000mm×1340mm。采用三块组合推拉结构、一块1投影白板固定在外层，底层一块白板固定、中间一块白板推拉（拼接）。
2. 书写面颜色：搪瓷白板材质是E3进口搪瓷白板，防括花，无拼接。
3.书写面材质：采用墨绿色金属烤漆书写板；板面基板厚度≥0.30mm,表面附有保护膜；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、用普通板擦擦试后无明显残留、耐磨损。
4. 夹层：采用防潮、高强度泡沫板，厚度≥20mm 。
5. 底板：采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，确保均布承压不低于635N 。
6. 边框：钢砂电咏香槟色铝合金外框规格65㎜×90㎜、壁厚1.5㎜。
7. 保护角：采用防老化、抗疲劳、壁厚2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。
8. 板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。
	个
	3

	14. 
	短焦投影仪
	投影机特性：短焦
投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.63英寸芯片
亮度：3500流明
标准分辨率：XGA（1024*768）
灯泡功率：230W
灯泡寿命正常模式：4000小时，
经济模式：6000小时；
变焦方式：固定（定焦）
变焦比：1.0X
投影比：0.46（80英寸@0.75m）
投影距离：0.456-0.995m
投影尺寸：50-105英寸
梯形校正垂直：±30度
水平：±15度
	台
	3

	15. 
	投影仪配件
	1、投影支架：
（1）选用优质冷轧钢板，坚固可靠；

（2）超强兼容可调各种角度，适用于各型号投影机；

（3）管内走线，美观大方；

（4）表面经酸洗磷化，静电粉末喷涂处理。
2、配套线材：VGA线、视频线、音频线
	套
	3

	16. 
	无线手持话筒
	双手持话筒。频率范围 ：UHF 500MHz ~ 900MHz(可选)
调制方式 ：FM（PLL）
频偏 ：±25kHz / ≦±48kHz
频率稳定度 ：≦±15ppm
频响 ：60Hz ~ 18kHz
信噪比 ：≧110dB（A）T.H.D ：≦1% 
	台
	1

	17. 
	扩音功放
	额定输出功率：≥250W
输出电压调整率：小于3dB
输出方式：4Ω平衡输出，70V、100V 定压输出
辅助输出电平：1V
输入灵敏度：话筒 1,2, 3mV 不平衡
     线路 1,2,3, 300mV 不平衡
频响：60 Hz ~ 16kHz
总谐波失真：小于0.5%（1kHz ,1/3额定功率）
信噪比：话筒 1,2 : 大于66dB，线路 1,2,3 : 大于70dB
音调调节范围：低音:±10dB(100Hz)，高音:±10dB(10kHz)                                                                                                                               
	台
	1

	18. 
	壁挂式音响
	全频喇叭/高频喇叭：≥6.5″x1，2.5″x1；    10寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        额定功率:≥40W；                                                                                                                                                                               输入电压:100V；                                                                                                    
灵敏度(1m,1W):≥91db；                                                                                                                                                                       最大声压级：≥107dB
频响：≤70-≥20,000Hz
	只
	4

	19. 
	打印机
	打印、复印、扫描一体机，带网口，可以网络共享
	台
	1

	20. 
	学生移动白板
	全部区域，每组组织放置一个1个；带支架（60cm*90cm）
	个
	11

	21. 
	企业牌、工作岗位牌
	活动企业牌（6组企业，上下游客户及供应商，外围机构）：企业牌制作成活动的，可以抽出换成其它企业名称，自由更换； 
	套
	2

	22. 
	文化墙展板、文化墙挂板
	商科实训中心主题展板及室内若干挂图（含室内，文化走廊），含设计，材料施工
	套
	1

	23. 
	多媒体讲台网络中控
	1、视频输入输出接口：2路VGA15P输入接口；2路VGA15P同步输出接口，输入输出阻抗75Ω，电平 0.7Vp-p，满载带宽≥500MHz (-3dB) 0.7Vp-p,最高分辨率1920×1080﹫60Hz。；1路CV信号输入。
2、音频输入输出接口：3路TRSφ3.5立体声线路输入，信噪比≥80dB（A计权）；1路RCA混合抗干扰隔离输出，谐波失真 ≤0.1%。
3、投影机控制接口：1路RS-232控制端口。
4、1路I/O端口，可以做强驱输出控制电脑开关，可信号检测与机柜联动监控报警。
5、通信端口：1路RJ45和计算机通信端口。
6、电源接口：1路不低于8A/220V电动屏幕升降控制接口，1路不低于20A/220V外接设备接口。
	套
	1

	24. 
	综合布线
	（1）按照施工图设计以及行业标准进行，能满足所有云设备、投影仪、网络设备使用等；布设地槽暗线，按平面图进行介地挖槽（开挖线槽需满足横平竖直）、回填槽道等；地面采用暗槽布线PVC管套以及布线埋地施工，天花采用PVC管套布线，外露线束必须用线管包裹处理，整齐扎线及布线；

（2）材料配件涉及：超五类非屏蔽网线、理线架、配线架、网络模块、高清HDMI线、VGA线、20MM\25MMPVC线槽线管、胶布螺丝等；
	点
	134

	25. 
	集成费用
	项目前期场地勘测、布局设计、效果图，后期施工跟进和服务，以及材料备用耗材。另外，除了安装新投影还需负责将C501和C502实验室的多媒体设备迁移到学校指定的课室。
	项
	1

	26. 
	柜式空调
	格力5P
	台
	2


五、商务要求

1、工期要求：

投标人须在场地交付后40个自然天内完工并交付使用。

2、付款要求：

本项目招标人和中标人签订合同后10个工作日内，支付中标方合同金额的40%作为项目启动资金，系统上线运行并验收合格后10个工作日内，支付中标方合同金额的55%，验收合格一年后支付5%质保金。
3、售后服务：

（1）安装要求：由设备制造商安排专业工程师到用户现场进行安装；本项目所有设备应包含安装、连接所需的辅材以及配件，正常运行所需的相关连接配件，采购人不另行支付任何费用。
（2）调试要求：安装完成后由设备制造商专业技术人员进行协助调试，将设备、系统调试至设备设计运行的最佳状态。
（3）培训服务：由设备制造商专业技术人员提供免费培训服务，保证用户使用人员能正常操作设备的各种功能、排除常见故障以及进行日常的维护保养。
（4）质保期：通过采购人组织的验收合格之日起3年内为质保期，其中软件部分免费质保期之后的售后服务及收费由原厂商以不高于市场价格及时提供相关服务，确保设备能够正常运行。
（5）售后服务保障要求：
1) 投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求：7×24小时电话或电子邮件服务，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在规定的时间内到达现场（要求不超过48小时）。
2) 设备保修期满后，维持零配件价格不得高于合同中标价，并提供优惠的服务价格。可同时提供终身维修保养服务。其它售后服务条件，如服务收费参考标准等，由投标人在投标文件中作出承诺。
3) 投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。
六、公开招标有关规定
1、评标委员会成员由有关专家共3人（含3人）以上的单数组成。

2、投标人应由法人代表人或其授权委托代理人参加应答或询标。

3、投标人不足三家达到两家，可转为竞争性磋商。
七、评标及成交原则 

评标工作将由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件，对投标文件进行评审。评审分为资格性检查、符合性检查和综合评估三大部分。投标人若有一条资格性或符合性审查不通过将按废标处理。通过资格性和符合性检查的投标人方能进入综合评估。综合评估得分最高的供应商作为中标候选供应商。

1、资格性检查

	序号
	资格性检查项目

	1
	投标人具备招标文件对投标人的资格要求（详见本招标文件第三章“采购项目内容与要求”的第一部分“投标人资格要求”）

	2
	投标人已提交相应的资格证明文件（详见招标文件第三章“采购项目内容与要求”的第二部分“投标人参加公开招标时，应提供投标文件”）


2、符合性检查

	序号
	符合性检查项目

	1
	未将一个包中的内容拆开投标

	2
	招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物或服务投标时，不存在两套或两套以上的投标方案

	3
	投标总价不高于本项目预算限额

	4
	同一项目未出现两个及以上报价，或可按规定确定有效报价

	5
	投标人的报价不低于其成本，或报价低于成本时能做出合理说明

	6
	投标文件载明的招标项目完成或服务期限满足招标文件规定

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判）

	8
	已按招标文件所提供的样式和要求完整填写投标文件，以及按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号

	9
	《技术规格偏离表》和《商务条款偏离表》填写明确、详实

	10
	投标报价无严重缺漏项目

	11
	无受到广东培正学院的处罚，取消投标资格的情况

	12
	无违反法律、法规规定的其他情形


3、综合评估

评估内容包括：价格分占 40%、技术分占40%、商务分占20%。
评标总得分＝价格得分+技术得分+商务得分
其中，价格得分按照财库[2007]2号文件规定计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

注：评标基准价为通过资格性和符合性检查的供应商投标价格最低的投标报价。

技术分、商务分评估因素分值的具体分配如下：
技术评分（40分）

	序号
	评审项目
	评审内容
	分数

	
	
	
	

	1
	技术响应程度、设备技术参数、性能
	根据供应商对招标文件技术要求响应程度，考察产品配置、技术参数、用户需求书中要求提供的软件功能界面截图的偏离情况，完全响应的得16分。每一项不满足扣0.5分，扣完为止。
	16

	2
	“▲”指标响应情况
	“▲”指标完全满足招标文件要求得15分，每一项不满足扣1分，扣完为止。
	15

	3
	系统先进性、可靠性
	设备所在行业的先进性、耐用性、安全性、稳定性及其技术成熟性，并提供以下教学设备的软件登记测试报告，并加盖制造商公章，每提供一个得1分，此项最高得4。
VBSE跨专业综合实训平台
VBSE财务综合实训平台

教学终端管理软件

实验室支撑系统
	4

	4
	现场演示
	投标现场演示VBSE跨专业综合实训平台、教学终端管理软件的核心功能(具体演示功能要求见《核心产品演示参数及标准重要产品演示参数及标准》)

根据供应商的演示及答辩表现相应打分，最高得分为5分，其余的根据优劣相应地打分（不演示也不答辩的该项得0分）
	5


商务评分（20分）

	序号
	评审项目
	评审内容
	分数

	
	
	
	

	1
	核心产品

授权文件
	投标人是所投以下教学产品的制造商，或能提交其销售代理资格证复印件或制造商（含地区分公司或同级代表处）针对本项目的授权文件（原件），每提供1个授权证明文件得1分，最高得4分，不提供不得分。

1. VSBE跨专业综合实训平台

2. VBSE财务综合实训平台

3. 教学终端管理软件
4. 实验室支撑系统
	4

	2
	提供核心产品第三方测试报告
	提供所投核心产品（VBSE跨专业综合实训平台、VBSE财务综合实训平台、教学终端管理软件）的第三方检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章，每提供1个第三方测试报告得1分，最高得3分，不提供的不得分。
	3

	3
	企业资质
	投标人提供以下企业实力认证证书复印件并加盖公章，每提供1个得0.5分，共5分：
1. 重合同守信用证书；

2. 高新技术企业认证证书及高新技术产品证书（只提供1个不得分）；

3. 全国创新科技示范企业认证证书；

4. 诚信示范企业认证证书；

5. 企业信用等级AAA级认证证书（AA级、A级不得分）；

6. 企业研究开发认证证书；

7. 质量管理体系ISO9001认证证书；

8. 环境管理体系ISO140001认证证书；

9. 信息安全管理体系ISO27001认证证书；

10. 职业健康安全管理体系ISO18001
	5

	4
	技术服务力量
	1、根据投标人拟投入本项目技术服务人员情况进行打分：技术人员10人或以下得1分；10-15人得2分；15人（不含）以上得3分；

2、具有PMP项目经理资质的资质证书，每提供1个得1分，最高2分；具有VSBE跨专业综合实训、VBSE财务综合实训课程认证讲师资质证书，每提供1个得1分，最高3分（须提供以上人员2019年1月以来的社保缴款凭证，否则不得分）
	8


附：核心产品演示参数及标准
	序号
	评审内容
	分值

	1
	软件教学平台演示功能点

演示教师通过邀请码审核学生加入教学班，学生通过老师发布的邀请码的方式选择加入教学班，教师可审批或拒绝加入教学班的学生。
	1

	2
	软件教学平台演示功能点

演示教师可能够根据实际情况进行上岗模式设置（教师分配和自主上岗，实时查询上岗情况。
	1

	3
	软件教学平台演示功能点

演示教师通过授课任务中心查询任务进度，可按照实训虚拟日期进行任务推送，且支持教师上传个性化教学资源。
	1

	4
	教学终端管理软件演示功能点：

当拔掉云终端电脑网线时，云终端设备重启可选进入本地实系统（不少于3个不同本地系统）继续教学使用，再次插上网线重启可继续选择进入云端系统，不少于3个不同的云端教学场景，其中至少有一个是Linux系统的教学场景并进入此场景中；
	1

	5
	教学终端管理软件演示功能点：

支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件、插件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间，支持单双周排课，只需直接将桌面教学场景模板拖拽到课表中即可，会按课表时间自动启动桌面环境，便于桌面的灵活切换。
	1


根据报价供应商的现场演示情况比较，采用PPT等非原型系统进行演示的，得分最高不超过分值的一半，不演示不得分。

广东培正学院 
采购中心

                                             2019年6月19日
（项目名称）
投标文件

招标编号：_____________________________
投标人（盖章）：___________________________
法定代表人或授权委托人签字：__________________
投标日期：_______年_____月______日

投标文件目录

唱标信封（请单独密封提交）：

开标一览表

一、资格证明文件

1、法定代表人资格证明书

2、投标文件签署授权委托书（开标当天须手持原件签到。）

3、法定代表人和授权委托代理人的身份证复印件

4、投标函

5、投标资格证明文件

6、投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

7、投标人税务登记证复印件（加盖公章）

8、招标文件资格要求的其他证明文件和投标人认为需要补充的文件

二、技术和商务文件
1、开标一览表
2、实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）
3、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

4、质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案
5、违约承诺

6、拟安排的项目负责人、项目团队成员情况，提供相关人员的职称、资格等证明文件
7、投标人获奖（荣誉）情况，提供获奖（荣誉）等材料。
8、投标人规模（员工人数）情况，出具社保局开具的社保证明。

9、服务网点证明材料

10、项目完成（服务期满）后的服务承诺

11、技术规格偏离表

12、商务规格偏离表

13、未侵犯他人知识产权的声明

14、投标人认为需要加以说明的其他内容
第一部分 资格证明文件

1.1 法定代表人资格证明书

单位名称：                                                 

地    址：                                                 

姓名：            性别：        年龄：       职务：        

系                                   的法定代表人。

特此证明！

投标人（盖章）：                       

日         期：       年     月     日

1.2 投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的           （姓名）为我公司签署                      项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                                项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：              性别：             年龄：                

身份证号码：                       职务：                       

投标人（盖章）：                                                 

法定代表人（签字或盖章）：                                        

授权委托日期：            年     月     日

备注：授权委托书既要装订在投标文件中，同时须由授权委托代理人在开标当天签到时出示原件。 
1.3法定代表人和授权委托代理人的身份证复印件

1.4 投标函

 致：广东培正学院采购中心

根据招标编号            名称为                              项目招标文件的要求，（全名及职衔）           经正式授权并以供应商                           （供应商名称、地址）的名义进行投标。提交投标文件正本一份，副本     份，电子版光盘     份。

投标文件包括以下部分：

1、 资格证明文件

2、 技术和商务文件

3、 报价文件

4、 投标人认为其他必要的内容

我方授权签字代表在此声明并同意如下：

1、 我方同意并接受招标文件的各项要求，同意并遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件。

2、 投标文件有效期自投标截止时间起 90 天。

3、 我方已经详细地阅读了全部招标文件及补充文件（如果有的话）。我方已完全理解招标要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、 我方投标总报价以报价文件的投标一览表为准。

5、 我方同意向招标人提供有关投标的其他证明资料。

6、 我方承诺在本次投标中提供的所有文件，无论是原件还是复印件均是真实的。

7、 我方理解并接受招标人并无义务必须接受最低报价的投标或者其他任何投标。

8、 所有有关本次投标的事项，请按下述方式与我方联系。

地址：              邮编：           

            电话：              传真：             

            供应商代表姓名、职务：            

            供应商名称：                （公章）：                      

            日期：      年     月     日   

            授权代表：
1.5 投标资格证明文件

广东培正学院采购中心：

关于                      项目（招标编号                ）的采购邀请，本公司愿意参加，提供招标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、经法定代表人签署并加盖公章的有效投标函。

3、其它能使用户满意的资格证明文件。

4、本人确认资格文件中的说明是真实、准确的，并且承担由于文件虚假所造成的一切后果。

投标方名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日   期：

1.6 投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

1.7 投标人税务登记证复印件（加盖公章）

1.8 招标文件资格要求的其他证明文件或投标人认为需要补充的文件

提供复印件并加盖公章
第二部分 技术和商务文件

2.1 开标一览表

供应商名称                           项目编号                  
	项目名称
	投标报价（元/人民币）
	备注

	
	小写金额：

大写金额：
	质保期   年


注： 

1、此表既要装订在投标文件中，同时须单独密封提交。

2、超过本项目预算将导致废标。

3、投标金额大小写不一致的以大写为准。

4、此表应经法定代表人或授权代表人签名，并盖上公章。

投标方名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日   期：

2.2实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）

2.3项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

2.4质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案

2.5违约承诺
2.6拟安排的项目负责人、项目团队成员情况，提供相关人员的职称、资格等证明文件

2.7投标人所获奖励、奖项或荣誉证书。

2.8拟投入人员自投标之日起上溯三个月社保情况证明

2.9项目完成后的服务承诺

2.10服务网点证明材料

2.11技术规格偏离表

供应商名称                     项目编号                  
	序号
	服务名称名称
	招标规格
	投标规格
	偏离情况
	说明

	
	四、技术要求 1、
	
	
	
	

	
	四、技术要求 2、
	
	
	
	

	
	四、技术要求 3、
	
	
	
	

	
	四、技术要求 4、
	
	
	
	

	
	四、技术要求 5、
	
	
	
	

	
	四、技术要求 6、
	
	
	
	

	
	四、技术要求 7、
	
	
	
	


注：

1、“偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标方名称（公章）：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日    期：
2.12 商务规格偏离表

供应商名称                       项目编号               
	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离情况
	说明

	
	五、商务要求1、
	
	
	

	
	五、商务要求2、
	
	
	

	
	五、商务要求3、
	
	
	

	
	五、商务要求4、
	
	
	

	
	五、商务要求5、
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、“偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标方名称（公章）：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日    期：
2.13未侵犯他人知识产权的声明

广东培正学院采购中心：

我公司承诺：我司参与本项目投标所提供的所有货物（包括整体及所包含的所有组成部分）已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。

若招标人因购买和使用投标人所售予货物，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，我司应补偿招标人因此而遭受的一切损失以及因此导致的一切不利后果。

投标方名称（公章）：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日    期：

2.14投标人认为需要加以说明的其他内容
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